	
        от 0 до 180°                    от +27° до -51°                 от +27° до -51°
Рисунок 5

8  Указания мер безопасности
8.1    ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация СКУ без заземления.
8.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать/демонтировать СКУ при подключенном напряжении.
8.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация СКУ с механическими повреждениями корпуса и проводов питания.
8.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать СКУ.
8.5 Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 220V, частотой 50 Hz.
8.5 Предельные значения напряжения сети 160 Вольт или 270 Вольт, указанные в паспорте изделия – не являются номинальными рабочими значениями СКУ. В случае резкого отклонения напряжения сети электроснабжения в данных пределах СКУ может сохранить свою работоспособность до срабатывания соответствующих автоматических устройств защиты от перепада напряжения (до 10 секунд). 

9  Техническое обслуживание
9.1 Техническое обслуживание производится со стороны Заказчика с целью проверки надежности электрических и механических соединение, а также сохранения внешнего вида СКУ.
9.2 Техническое обслуживание производится в следующем порядке:
- проверить работоспособность СКУ при помощи дистанционного подключения, или при помощи подключения к электросети;
- отключить напряжения в электросети перед провидением технического обслуживания СКУ; 
- очистить наружную поверхность СКУ от пыли;
- проверить контактные соединения, и проверить подсоединение провода заземления;
- все винтовые соединения необходимо затянуть;
- подключить напряжения в электросети после окончания технического обслуживания.
ВНИМАНИЕ! 
Если СКУ вышел из строя, необходимо его демонтировать и заменить новым. Ремонт неработающих СКУ производить только в специализированных ремонтных мастерских.

10  Правила хранения и транспортирование 
10.1 Хранить светильник в сухом помещении при влажности воздуха не более 80% и температуре от -30  до +60 С.
10.2 СКУ транспортируются в заводской транспортной упаковке любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.                                -5-                                                                                                       -6-                          
                                        -6-                                                                                                                      -5-

	11  Свидетельство о приемке
Светильник консольный уличный СКУ __________- 04 У1. 
Идентификационный номер СКУ:
	SKU
	

	D
	

	Номер радио контроллера
(заполнить для светильников с управлением)
	



СКУ изготовлен по требованиям стандарта организации                              Ts 00212883-115:2018 в соответствии ГОСТ Р 55705-2013 и признан годным к эксплуатации.
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М.П. _____________                          _________________________
       (личная подпись)                             (расшифровка подписи)

               ___________________
                   (число, месяц, год)
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	В связи с систематически проводящимися работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления светильника возможны некоторые расхождения  между описанием и поставляемым изделием, не влияющие на работоспособность и качество при эксплуатации.
Светильник предназначен для работы в сети переменного тока напряжением 220V, частотой 50 Hz. 

1  Общие сведения
Светильник светодиодный консольный уличный (в дальнейшем именуемый СКУ) предназначен для освещения улиц, дворов, площадей, железнодорожных платформ, территорий, прилегающих к жилым и общественным зданиям, автопарковок, а также дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения.
Условия эксплуатации должны соответствовать климатическому исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-96.

2  Адрес изготовителя 
Адрес: 100105, Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский  ул. Фаргона йули, 94. Тел.: +998 (71) 2912792.

3  Технические данные 
	Параметры
	Тип изделия

	
	СКУ 50-04У1
	СКУ 80-04У1
	СКУ 100-04У1
	СКУ 130-04У1
	СКУ 150-04У1
	СКУ 240-04У1

	Номинальное напряжение, V
	~220

	Коррелированная цветовая температура, К
	от 3000 до 4000

	Световой поток, lm
	5 250
	10 000
	12 500
	16 250
	19 500
	28 800

	Номинальный ток, mA
	220
	360
	450
	590
	680
	1090

	Световая эффективность (светоотдача), lm/W
	105
	125
	130
	120

	Индекс цветопередачи, Ra
	80

	Номинальная частота, Hz
	50

	Габаритные размеры (Д×Ш×В), mm
	355×254×108
	545×430×180
	665×480×180

	Масса, не более, kg
	1,8
	6,5
	8

	Класс энергоэффективности
	А++

	Степень защиты по   ГОСТ 14254-96
	IP 66

	Диаметр консоли, mm
	от Ø48 до Ø57


Внимание! В случае возникновения провала напряжения в сети ниже 160V или повышения напряжения выше 270V, СКУ отключается до возвращения напряжения в рабочий диапазон от 160V до 270V.

4  Комплектность
Светильник консольный уличный СКУ __________-04У1 – 1шт.
Паспорт СКУ – 1шт.
Упаковка СКУ – 1шт.

5  Гарантии изготовителя
5.1 Гарантийный срок эксплуатации светильников устанавливается продолжительностью один год со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода изготовителя СКУ.
                                 -2-                                                                                                       -3-                                                                                                              -4-

	[bookmark: _GoBack]5.2 Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям стандарта организации Ts 00212883-115:2018 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, монтажа и транспортировки. 
5.3 При несоблюдении требований по установке и эксплуатации, предприятие - изготовитель не несет ответственность за дальнейшую работу светильника. 
Внимание! Гарантийное обслуживание предоставляется при условии предъявления документов, подтверждающих, что гарантийный срок не истёк. Такими документами признаются гарантийные талоны с датой ввода их в эксплуатацию, первичные учётные документы и товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия. В случае отсутствия документов гарантийный срок исчисляется с даты изготовления СКУ.

6  Конструкция и принцип действия


Рисунок 1
6.1 Корпус (поз.1 на рис.1) СКУ выполнен из алюминиевого сплава марки АК12М2 с порошковым покрытием, что обеспечивает эксплуатацию в условиях климатического исполнения У категории размещения 1.
6.2 Защитное стекло (поз.2 на рис.1) изготовлено из закаленного стекла светопропускной способностью не менее 96%. Стекло крепится к корпусу алюминиевой рамкой (поз.3 на рис.1) с применением резинового уплотнителя и фиксируется при помощи винтов, что обеспечивает герметичность СКУ. 
6.3 Отражатель изготовлен из прочного пластика, покрытого светоотражательным напылением для обеспечения требуемых оптических характеристик.
6.4 Кронштейн (поз.4 на рис.1) закреплен на корпусе светильника шарнирно осевыми болтами (поз.5 на рис.1), что позволяет регулировать наклон светильника в вертикальной плоскости и фиксировать выбранное положения стопорными болтами (поз.6 на рис.1).
6.5 Для фиксации кронштейна на стойке уличного освещения предусмотрены болтовые соединения ø8mm расположенные по бокам кронштейна (поз.7 на рис.1).

7  Подготовка изделия к эксплуатации
7.1 В процессе подготовки СКУ к эксплуатации следует визуально проверить комплектность и внешний вид СКУ на отсутствие повреждений.
7.2 Для установки светильника необходимо:
 - отключить напряжение в электросети;
	- открыть крышку монтажного отсека (рис.3);
- провода электросети пропустить через отверстие в кронштейне во внутрь монтажного отсека (рис.2);
- установить кронштейн СКУ на стойку уличного освещения и закрепить боковыми винтами (поз.6 и 7 рис.1).
- провода электросети, сечением 1-1,6 mm (медь), подсоединить к зажимам и соединить провод заземления к корпусу в указанном месте монтажного отсека (рис 4);


Рисунок 2
- закрыть крышку монтажного отсека.
- зафиксировать СКУ в нужном положении на консоли (рис.5), при помощи стопорного болта (поз.6 на рис.1);
 - подключить питание электросети.


Рисунок 3
ВНИМАНИЕ! Подключение СКУ должно производиться лицами, имеющими допуск к электроустановкам с напряжением до 1000V.
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Схема подключения светильника к линии осветительной сети
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